**贾汪区大吴街道消防站地块**

**土壤污染状况调查报告公示**

**公示时间：5个工作日**

**公示时间：2022年9月19日**

**一、项目概况**

**（1）项目基本情况**

贾汪区大吴街道消防站地块（以下简称“调查地块”）位于徐州市贾汪区。大吴街道，东至绿地花都四期、南至绿地花都四期、西至空地、北至商城中路。占地面积 5290m2（约 7.93 亩）。调查地块 2018 年前为解台村养殖塘，主要养殖虾、蟹等；2018 年平整为空地（平整用土来自地块外东侧）；2019 年，地块内北部区域被用作绿地花都四期工地（办公部），南部区域为未利用荒地。根据《中华人民共和国土壤污染防治法》第五十九条“用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查”，江苏天象生物科技有限公司于2022年8月受沛县自然资源和规划局委托，对本地块开展土壤污染状况调查工作。根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）的规定，现公示调查报告相关内容，征求广大公众的意见。

**（2）调查结果**

地块内原为解台村养殖塘（养殖虾蟹等）；2018 年填平（填平用土来自地块外东侧）；2019 年，有工棚入驻（北部区域，为地块外东侧绿地花都第四期工程项目办公部，南部区域为未利用空地），至今。地块内无危化品存储、使用历史，未发生过环境污染事故，无外来堆土和固危废填埋，据现场踏勘和快速检测可知，区域表层土壤颜色、气味等均无异常，未发现疑似污染痕迹。综合分析认为，地块内无潜在污染源。地块周边原历史上主要以农田为主（后多改建为居民区、商铺等，但未发生过环境污染事故），仅南侧区域存有工业企业（锦程工业园），但企业多为机加工、家具制造等轻工业，无化工、电镀等重点行业企业存在，历史上也未发生过环境污染事故，核实得知，区域大部分已开展过土壤污染状况调查（结果显示均满足相应用地开发建设要求），故综合分析周边区域无潜在污染源，不会对地块造成迁移污染影响。为更好地了解地块内土壤中挥发性有机污染物和重金属含量，项目组于地内设置 18 个土壤表层（0~0.2m）快检点位，于地块外设置 4 个土壤表层（0~0.2m）快检点位。据快检结果，样品 PID 无明显响应，XRF 快速检测数据平稳，无异常（与对照点处于同一水平，且均未超过参照标准）。

**（3）结论**

通过第一阶段土壤环境状况调查，了解到本地块及地块周边当前和历史上均不存在潜在污染源，地块受污染的可能性较小，环境状况可接受，根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ 25.1-2019）的工作程序，调查地块不属于污染地块，调查活动可以结束，调查地块土壤环境符合规划的居住用地要求。

**二、委托单位**

**委托单位：**沛县自然资源和规划局

**通讯地址：**徐州市沛县沛公路2号

**联系电话：**陈显领主任 15061706006

**三、调查单位**

**调查单位：**江苏天象生物科技有限公司

**通讯地址：**沛县经济开发区汉兴路西侧，天津路南侧

**联系电话：**曹晨亮 15652381625